휴대용 선박 배기가스 측정기

구매 시방서

2013. 7.

선박안전기술공단

휴대용 선박 배기가스 측정기 구매시방서

Ⅰ		일 반 사 항

1. 적용범위

본 시방서는 선박안전기술공단(이하 “갑”이라 한다)에서 연구과제 수행 시 사용하는 연구장비에 대하여 계약대상자(이하 “을”이라 한다)와의 계약이행 및 제반사항을 규정함에 있다.

2. 구입목적

자체연구사업 “중소선박용 고속기관의 대기오염원 저감대책 및 기술검토” 연구수행을 위하여 선박의 대기오염원 배출물질들을 측정하기 위함이다.

3. 구입개요

가. 물 품 명 : 휴대용 배기가스 측정기 1대

※ 세부사항은 제품 구입사양에 따른다

나. 납품장소 : “갑” 의 납품장소(선박안전기술공단)

4. 입찰참가 자격

가. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제12조 및 같은법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 갖춘 자

※ 납품제품의 원 제조사 또는 수입원에서 발행한 “공급확약서” 및 “기술지원 확약서”(Certification), 형식승인서, 한글설명서를 발급 받아 납품 시 원본을 제출하여야 한다.

5. 납품기한

구입되는 물품의 납품은 계약일로부터 30일 이내로 한다.

6. 제출서류

“을”은 계약 및 물품 납품 시 다음의 서류를 제출하여야 하며, “갑”이 필요하다고 판단되는 서류를 추가 요구할 수 있다.

가. 제품공급 및 기술지원 확약서 원본 각 1부

나. 형식승인서 사본 각 1부

다. 제품 설명서 각 1부

7. 유지보수

가. “을”은 납품 설치한 제품에 일괄적인 유지보수체계를 갖추고, 검수완료일로부터 1년간 무상으로 유지보수를 하여야 한다.

나. 무상 유지보수 기간 중 제품의 결함 및 하자발생시 “을”은 24시간 이내에 장애처리를 완료하고, 정상적 사용이 불가능한 제품에 대하여는 즉시 동일한 제품으로 교체하여야 하며, 추가되는 비용은 “을”의 책임으로 한다.

다. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며, 유지보수의 모든 활동 세부내역은 “갑”에게 사전 통보하고, 관리자의 감독하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 결과 보고서를 제출하여야 한다.

라. 검수완료 후 “갑”이 요구한 규격서와 일치하지 않는 사항이 발견될 경우 “을”은 즉시 규격서에 맞도록 보완하여 정상운영에 적극 지원하여야 한다.

8. 물품납품 및 설치

가. “을”은 “갑”이 지정하는 장소에 납품 하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 일체의 제반비용(운반비, 설치비, 소모품비 등)을  부담하여야 한다.

나. 장비의 운반․설치 시 “을”의 귀책사유로 제품에 하자가 발생하였을 경우 “을”은 신품으로 교체 설치하여야 한다.

다. “을”은 제품납품 설치 시 “갑”의 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 납품하여야 하며, 납품장소의 출입 시 “갑”의 통제를 따라야 한다.

라. “을”은 장비 납품시 계약일 기준 최신기종(버전)을 납품하여야 한다.

마. “을”은 계약일로부터 30일 이내에 제품을 납품 완료하여야 하며, 정상 가동되도록 해야 한다.

9. 보안유지

가. 납품업체는 본 계약을 수행하면서 알게 된 발주처와 관련된 모든 사항을 외부로 유출하거나 인용할 수 없다.

10. 기타 사항

가. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 “을”은 관리상 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 본 시방서에 대하여 “갑”과 “을”의 해석 간 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반 관례에 따른다.

Ⅱ		휴대용 배기가스 측정기 구입사양서

1. 목적 : Measuring emission of marine diesel engine.

2. 모델 : MK 6000

3. 세부구성

- Microprocessor-controlled flue gas analyzer

- Heated gas sample 700mm probe

- USB cable for real run time labview program

- 보온용 NOx Tubing 가스 샘플링 호스 3.5m

- On-line windows real run time labview software

4. 규격

- O2  : 0 - 25.00%(±0%)

- CO  : 0 - 20,000ppm(±0.26%)

- CO2 : 0 - 100%

- NO  : 0 - 5,000ppm(±0.13%)

- NO2 : 0 - 2,000ppm(±0.13%)

- NOx : 0 - 7,000ppm(±0.13%)

- SO2: : 0 - 5,000ppm(±0.16%)

- THC : 0 - 5.00%(±0.5%)

- Tgas : -40 - 1200℃

- 압력(-250 - +250hpa), 유속(0 - 100m/sec), 유량(N㎡/h)이

동시에 자동으로 측정 가능

- Memory(2GB,최소1초단위로 자동저장기능), 프린트 기능 내장

- On-line windows labview program for curve simulation

measuring per sec, be installed

5. 승인품 : 환경부 형식승인

6. 보증기간 : above 1 years

7. 수량 : 1 unit(set)

Ⅲ		기타 특수조건

1.  납품조건

○ 공단에서 지정한 곳에 배송되어야 함(선박안전기술공단 본부)

○ 운송중이나 검수 이전에 발생된 제품하자에 대해서는 계약자가 즉시 신제품으로 교환, 배송하여야 함

○ 보증기간동안에 정상적인 사용이 불가능하다고 인정한 물품에 대하여는 지체 없이 동일한 제품으로 교체하여야 하며, 추가되는 비용은 “을”의 책임으로 한다.

○ 하자보증기간 중 발생한 하자에 대해서 “을”은 신속하게 유지보수를 실시하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 “을”이 이를 부담 변상조치 하여야 한다.